14.az elektródpotenciál és állapotjelzői közötti összefüggés (Nernst): görögE=görögE0+RT/zF * lnc, E0 a standard potenciál, R moláris gázállandó, T hőm. (K-ben), F Faraday féle állandó (96494 C/mol) c ionkonc. E0 értékét rögzített paraméterek mellett kell megadni, h a különböző elektródok elektródpotenciál értékei egymással összehasonlíthatók legyenek, ennek alapjául a standard hidrogén-elektródot választották, potenciálja 0 V, egy Pt lemezből áll, amely 1 mol/dm3 konc-jú H+ ionokat tartalmazó oldatba merül. A Pt lemez felületére vezetett H gáz nyomáso 0,1 MPa, a hőm. 298 K. a Pt-lemez a felületén adszorbeálja a hidrogéngázt, amely ott egyben H atomokra disszociál. A fázishatáron fellép a pot kül.  Ha bármely fém standard – elektródpotenciálját meg akarjuk mérni, akkor a fémből 25C-on olyan elektródot kell összeállítani, ahola fém saját ionjainak 1 mol/dm3 konc-jú oldatba merül. És azt standard H-elektróddal galván elemmé kell összekapcsolni, meg kell mérni a feszültséget a galvánelem egyensúlyi elektródpot különbsége=a fém standard pot-val.